---
chapter: 第六章 防空避難設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第一節 （刪除）
summary: 防空避難設備之附建基準依下列規定： 一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。 二、供公眾使用之建築物： （一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。...
tags: []
title: 第141條
---
# 第141條

防空避難設備之附建基準依下列規定：
一、非供公眾使用之建築物，其層數在六層以上者，按建築面積全部附建。
二、供公眾使用之建築物：
（一）供戲院、電影院、歌廳、舞廳及演藝場等使用者，按建築面積全部附建。
（二）供學校使用之建築物，按其主管機關核定計畫容納使用人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。並應就實際情形於基地內合理配置，且校舍或居室任一點至最近之避難設備步行距離，不得超過三百公尺。
（三）供工廠使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建，或按目的事業主管機關所核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數每人一平方公尺計算，整體規劃附建防空避難設備。
（四）供其他公眾使用之建築物，其層數在五層以上者，按建築面積全部附建。
前項建築物樓層數之計算，不包括整層依獎勵增設停車空間規定設置停車空間之樓層。
本規則中華民國一百十五年七月一日修正施行前已供學校使用之建築物，於修正施行後有前條所定新建、增建、改建或變更用途情形，致其防空避難設備未達原附建基準，或有增加容納使用人數者，應按其未達原附建基準之人數差額或增加之使用人數，按每人一平方公尺計算該部分應附建之防空避難設備。
