---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下通道緊急照明的最低照度、材料及光源位置要求。
tags:
- 緊急照明
- 地下通道
- 不燃材料
- 照度
title: 第217條
---
# 第217條

地下通道之緊急照明設備，應依左列規定：
一、地下通道之地板面，應具有平均十勒克斯以上照度。
二、照明器具（包括照明燈蓋等之附件），除絕緣材料及小零件外，應由不燃材料所製成或覆蓋。
三、光源之燈罩及其他類似部份之最下端，應在天花板面（無天花板時為版）下五十公分內之範圍。
