---
chapter: 第十三章 山坡地建築
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 設計原則
summary: 規定山坡地上建築物與擋土牆坡腳間之退縮距離計算方法，考慮無載重、有載重及後方為順向坡等情形。
tags:
- 山坡地
- 退縮距離
- 擋土牆
- 建築物
title: 第264條
---
# 第264條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離，應依左列公式計算：
一、擋土牆上方無構造物載重者：
Ｈ
    Ｄ1≧ ──（１＋ｔａｎθ）
           ２
二、擋土牆上方有構造物載重者：
Ｈ                 ２Ｑ
    Ｄ2≧ ──（１＋ｔａｎθ＋───）
           ２                 ｒtＨ2
三、擋土牆後方為順向坡者：
Ｈ                 ２Ｑ      ３Ｌ  ２Ｈｔａｎθ
  Ｄ3≧ ── (１＋ｔａｎθ＋───)＋───(────────Ｃ)
         ２                 ｒtＨ2     Ｈ   √1＋ｔａｎ2θ
Ｄ1、Ｄ2、Ｄ3：建築物外牆各點與擋土牆坡腳間之水平距離（ｍ）
Ｈ：第一進擋土牆坡頂至坡腳之高度（ｍ）。
θ：第一進擋土牆上方邊坡坡度。
Ｑ：擋土牆上方Ｄ1 範圍內淺基礎構造物單位長度載重（ｔ／ｍ）。
ｒｔ：擋土牆背填土單位重量 (ｔ／m³) 。
Ｃ：順向坡滑動界面之抗剪強度（ｔ／㎡）。
Ｌ：順向坡長度（ｍ）。
