---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下建築物自動撒水裝置之設定要求，包括撒水頭位置、防護面積及間距，以及水源容量最低標準。
tags:
- 自動撒水裝置
- 撒水頭
- 防護面積
- 水源容量
title: 第207條
---
# 第207條

地下建築物設置自動撒水設備，應依左列規定：
一、撒水頭應裝設於天花板面及天花板內。但符合下列情形者得設於天花板內，天花板面免再裝設：
（一）天花板內之高度未達○‧五公尺者。
（二）天花板採挑空花格構造者。
二、每一撒水頭之防護面積及水平間距，應依下列規定：
（一）廚房等設有燃氣用具之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於六平方公尺，撒水頭間距，不得大於三公尺。
（二）前目以外之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於九平方公尺，間距不得大於三‧五公尺。
三、水源容量不得小於三十個撒水頭連續放水二十分鐘之水量。
