---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第98條
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定避難層以外樓層通往避難用走廊或樓梯間出入口的最小寬度要求。
tags:
- 避難層
- 出入口寬度
- 防火門
- 樓梯間
title: 第91條
---
# 第91條

避難層以外之樓層，通達供避難使用之走廊或直通樓梯間，其出入口依左列規定：
一、建築物使用類組為Ａ－１組部分，其自觀眾席開向二側及後側走廊之出入口，不得小於觀眾席樓地板合計面積每十平方公尺寬十七公分之計算值。
二、建築物使用類組為Ｂ－１、Ｂ－２、Ｄ－１、Ｄ－２組者，地面層以上各樓層之出入口不得小於各該樓層樓地板面積每一○○平方公尺寬二十七公分計算值；地面層以下之樓層，二十七公分應增為三十六公分。但該用途使用部分直接以直通樓梯作為進出口者（即使用之部分與樓梯出入口間未以分間牆隔離。）直通樓梯之總寬度應同時合於本條及本編第九十八條之規定。
三、前二款規定每處出入口寬度，不得小於一‧二公尺，並應裝設具有一小時以上防火時效之防火門。
