---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第300條
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規定住宿類建築物外殼不透光之外牆熱傳透率及等價開窗率標準，依氣候區不同而異。
tags:
- 建築物外殼
- 熱傳透率
- 開窗率
- 氣候區
title: 第310條
---
# 第310條

住宿類建築物外殼不透光之外牆部分之平均熱傳透率應低於三點五瓦／（平方公尺．度），且其建築物外殼等價開窗率之計算值應低於下表之基準值。但符合本編第三百零八條之二規定者，不在此限。
┌──────┬──────┬──────────────┐
│住宿類：    │  氣候分區  │建築物外殼等價開窗率基準值  │
│Ｈ類第一組  ├──────┼──────────────┤
│Ｈ類第二組  │北部氣候區  │百分之十三                  │
│            ├──────┼──────────────┤
│            │中部氣候區  │百分之十五                  │
│            ├──────┼──────────────┤
│            │南部氣候區  │百分之十八                  │
└──────┴──────┴──────────────┘
