---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 建築設備
summary: 規定高層建築配管立管需考慮層間變位，一般配管為二百分之一，消防及瓦斯配管為百分之一。
tags:
- 配管立管
- 層間變位
- 高層建築
- 消防配管
title: 第245條
---
# 第245條

高層建築物之配管立管應考慮層間變位，一般配管之容許層間變位為二百分之一，消防、瓦斯等配管為百分之一。
