---
type: "moc"
folder: "第二節_建築構造"
---
# 第二節_建築構造 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築的安全性和結構完整性。內容包括高層建築結構所需的強度和韌性要求、材料特性確認、理論分析及結構試驗、動力分析、結構層間位移限制、極限層剪力強度檢討以及基礎穩定性的確保。這些規定旨在保障建築物在各種自然災害下的安全性，確保建築物結構的可靠性和耐久性。

## 包含條文
- [第234條](第234條.md): 規定高層建築物在特定條件下需進行理論分析及結構試驗，以確保建築安全性。
- [第235條](第235條.md): 規定高層建築物各樓層需進行動力分析並採用合理地震力值。
- [第236條](第236條.md): 規定高層建築物因風力及地震力引起的結構層間位移限制及其影響分析。
- [第237條](第237條.md): 規定高層建築基礎需確保在地震及風力作用下不會上浮或傾斜。
- [第238條](第238條.md): 規定高層建築物需檢討極限層剪力強度，且須達特定倍數於設計地震力。
- [第239條](第239條.md): 規定高層建築結構需具備所需強度及韌性，材料特性須經實驗確認，並確保製作施工無問題。
- [第240條](第240條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
