---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第九節 防音
summary: 分間牆、分戶牆、樓板或屋頂應為無空隙、無害於隔音之構造，牆壁應自樓板建築至上層樓板或屋頂，且整體構造應相同或由具同等以上隔音性能之構造組合而成。
  管線貫穿分間牆、分戶牆或樓板造成空隙時，應於空隙處使用...
tags: []
title: 第46-2條
---
# 第46-2條

分間牆、分戶牆、樓板或屋頂應為無空隙、無害於隔音之構造，牆壁應自樓板建築至上層樓板或屋頂，且整體構造應相同或由具同等以上隔音性能之構造組合而成。
管線貫穿分間牆、分戶牆或樓板造成空隙時，應於空隙處使用軟質填縫材進行密封填塞。
