---
type: "moc"
folder: "第十四章_工廠類建築物"
---
# 第十四章_工廠類建築物 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範工業建築物尤其是工廠建築物的設計與安全規範。內容涵蓋多座直通樓梯的樓梯口間最小距離、衛生裝置設定、作業廠房及其附屬空間的定義與最小面積要求、防火隔離措施、樓層高度、出入口退縮距離、附屬空間面積上限、陽臺面積計算、載貨升降機設定、以及作業廠房樓地板面積達一定規模時所需的裝卸位設定等細節。這些規範旨在確保工廠建築物的安全性、衛生條件及功能性，同時符合消防安全與人體工程學原則。

## 包含條文
- [第269條](第269條.md): 規定工業區與非都市土地丁種建築用地內工廠的基本設施及設備應依本章規定辦理
- [第270條](第270條.md): 規定作業廠房及其附屬空間的定義
- [第271條](第271條.md): 作業廠房最小面積為150平方米，須適當隔間；與附屬空間需用防火設備區隔並具阻熱性。
- [第271-1條](第271-1條.md): 特定條件下作業廠房不受單層樓地板面積限制
- [第272條](第272條.md): 規定辦公室、宿舍、餐廳等附屬空間面積上限，總合不得超過作業廠房面積的五分之二。
- [第273條](第273條.md): 工廠類建築物的陽臺面積須計入建築面積及該層樓地板面積
- [第274條](第274條.md): 作業廠房樓層高度需至少2.7米
- [第275條](第275條.md): 工廠建築物多座直通樓梯的樓梯口間最小距離規定
- [第276條](第276條.md): 工廠建築出入口需退縮建築高度平方根的二分之一，最少退縮三公尺，最小一公尺五公分。
- [第277條](第277條.md): 刪除原有規定
- [第278條](第278條.md): 作業廠房樓地板面積達1500平方米起需設置装卸位，每4000平方米增量需增设一处，且装卸位尺寸有最低要求。
- [第279條](第279條.md): 倉庫或儲藏空間不在避難層時需設专用载货升降机
- [第280條](第280條.md): 每層樓衛生設備需集中設置，樓面積超過500平方米可增設，不足500平方米按500計算
