---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 牆面線、建築物突出部份
summary: 架空走廊之構造應依左列規定： 一、應為防火構造或不燃材料所建造，但側牆不能使用玻璃等容易破損之材料裝修。 二、廊身兩側牆壁之高度應在一‧五公尺以上。
  三、架空走廊如穿越道路，其廊身與路面垂直淨距離不得...
tags: []
title: 第10條
---
# 第10條

架空走廊之構造應依左列規定：
一、應為防火構造或不燃材料所建造，但側牆不能使用玻璃等容易破損之材料裝修。
二、廊身兩側牆壁之高度應在一‧五公尺以上。
三、架空走廊如穿越道路，其廊身與路面垂直淨距離不得小於四．六公尺。
四、廊身支柱不得妨害車道，或影響市容觀瞻。
