---
type: "moc"
folder: "第二節_建築基地綠化"
---
# 第二節_建築基地綠化 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築基地之綠化設計與管理。內容包括建築基地緑化的總固碳當量計算與技術規範執行（第304條）、綠化檢討方式（整宗基地綜合或合理分割範圍單獨進行）（第303條），以及綠化總固碳當量需達到特定標準（第302條）。這些規定旨在促進建築環境的生態效益，提升城市的綠色覆蓋率，並確保綠化設計符合技術標準。

## 包含條文
- [第302條](第302條.md): 規定建築基地之綠化總固碳當量需達特定標準，依使用分割槽不同而異。
- [第303條](第303條.md): 規定建築基地之綠化檢討可整宗基地綜合或按合理分割範圍單獨進行。
- [第304條](第304條.md): 規定建築基地綠化需計算總固碳當量並依技術規範執行。
