---
chapter: 第八章 施工安全措施
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 施工架、工作台、走道
summary: 規定工作臺的高度、材料及安全設施的要求，確保工作安全。
tags:
- 工作臺
- 安全設施
- 高度要求
- 材料規範
title: 第156條
---
# 第156條

工作台之設置應依左列規定：
一、凡離地面或樓地板面二公尺以上之工作台應舖以密接之板料：
（一）固定式板料之寬度不得小於四十公分，板縫不得大於三公分，其支撐點至少應有二處以上。
（二）活動板之寬度不得小於二十公分，厚度不得小於三‧六公分，長度不得小於三‧五公尺，其支撐點至少有三處以上，板端突出支撐點之長度不得少於十公分，但不得大於板長十八分之一。
（三）二重板重疊之長度不得小於二十公分。
二、工作台至少應低於施工架立柱頂一公尺以上。
三、工作台上四周應設置扶手護欄，護欄下之垂直空間不得超過九十公分，扶手如非斜放，其斷面積不得小於三十平方公分。
