---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定木造建築物需用具有一小時以上防火時效之牆壁區劃分隔，並對牆壁結構、開口及防火裝置有詳細規定。
tags:
- 防火時效
- 木造建築
- 區劃牆壁
- 防火門窗
title: 第81條
---
# 第81條

非防火構造之建築物，其主要構造為木造等可燃材料建造者，應按其總樓地板面積每五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。
前項之區劃牆壁應為獨立式構造，並應自地面層起，貫穿各樓層與屋頂，除該牆突出外牆及屋面五十公分以上者外，與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度三．六公尺以上部分具有一小時以上防火時效且無開口，或雖有開口但裝設具有一小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。
第一項之區劃牆壁上需設開口者，其寬度及高度不得大於二．五公尺，並應裝設具有一小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。
