---
chapter: 第十二章 高層建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火避難設施
summary: 規定高層建築需設定多座特別安全梯並符合避難原則，走廊須為獨立防火區，直通樓梯亦需為特別安全梯。
tags:
- 特別安全梯
- 避難原則
- 獨立防火區
- 直通樓梯
title: 第241條
---
# 第241條

高層建築物應設置二座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。二座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。
高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。
