---
type: "moc"
folder: "第十四節_停車空間"
---
# 第十四節_停車空間 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物停車空間的設定與相關規定。內容包括停車空間的最小尺寸、車道的寬度與坡度要求、停車空間的構造與通風條件，以及鼓勵措施等。此外，還規範了停車空間與建築物內部空間之間的通道設定，確保停車空間的安全與便利性。這些規定旨在保障停車空間的有效利用與安全性，促進城市交通管理與建築設計的合理化。

## 包含條文
- [第59條](第59條.md): 建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依下表規定。 ┌─┬──────────┬────────┬────────┐ │類│建築物用途 │都...
- [第59-1條](第59-1條.md): 停車空間之設置，依左列規定： 一、停車空間應設置在同一基地內。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地同時請領建照者，得經起造人之同意，將停車空間集中留設。 二、停車空間之汽車出入口應銜接道路，地下室停車...
- [第59-2條](第59-2條.md): 為鼓勵建築物增設營業使用之停車空間，並依停車場法或相關法令規定開放供公眾停車使用，有關建築物之樓層數、高度、樓地板面積之核計標準或其他限制事項，直轄市、縣（市）建築機關得另定鼓勵要點，報經中央主管建築...
- [第60條](第60條.md): 停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下： 一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。大客車每輛停車位為寬四公尺，長十二點四公尺。 二、設置於室...
- [第60-1條](第60-1條.md): 停車空間設置於供公眾使用建築物之室內者，其鄰接居室或非居室之出入口與停車位間，應留設淨寬七十五公分以上之通道連接車道。其他法規另有規定者，並應符合其他法規之規定。
- [第61條](第61條.md): 車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定： 一、車道之寬度： （一）單車道寬度應為三點五公尺以上。 （二）雙車道寬度應為五點五公尺以上。 （三）停車位角度超過六十度者，其停車位前方應留設深六公尺，寬五公...
- [第62條](第62條.md): 停車空間之構造應依下列規定： 一、停車空間及出入車道應有適當之舖築。 二、停車空間設置戶外空氣之窗戶或開口，其有效通風面積不得小於該層供停車使用之樓地板面積百分之五或依規定設置機械通風設備。 三、供停...
