---
chapter: 第六章 防空避難設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 （刪除）
summary: 防空避難設備之設計及構造準則規定如下： 一、天花板高度或地板至梁底之高度不得小於二點一公尺。 二、進出口之設置依下列規定： （一）面積未達二百四十平方公尺者，應設二處進出口。其中一處得為通達戶外之爬梯...
tags: []
title: 第144條
---
# 第144條

防空避難設備之設計及構造準則規定如下：
一、天花板高度或地板至梁底之高度不得小於二點一公尺。
二、進出口之設置依下列規定：
（一）面積未達二百四十平方公尺者，應設二處進出口。其中一處得為通達戶外之爬梯式緊急出口。緊急出口淨寬至少為零點六公尺見方或直徑零點八五公尺以上。
（二）面積達二百四十平方公尺以上者，應設二處階梯式（包括汽車坡道）進出口，其中一處應通達戶外。
三、開口部分直接面向戶外者（包括面向地下天井部分），其門窗應為具一小時以上防火時效且具有遮煙性能之防火門窗。室內設有進出口門，應為不燃材料。
四、避難設備露出地面之外牆或進出口上下四周之露天部分或露天頂板，其構造體之鋼筋混凝土厚度不得小於三十公分。
五、半地下式避難設備，其露出地面部分應小於天花板高度二分之一。
六、避難設備應有良好之防水措施。
七、避難設備構造應一律為鋼筋混凝土構造或鋼骨鋼筋混凝土構造。
八、避難設備應設置能供給樓地板面積每一平方公尺每小時二十五立方公尺以上換氣量之機械通風設備，機械通風設備應連接至緊急電源。
九、避難設備應設有緊急電源插座、緊急電源之照明設備。照明設備之地面照度不得小於一百勒克斯。
