---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定防火構造建築物需按面積區劃防火空間，並設防火裝置，特定條件下可減半計算面積，外牆需符合防火要求。
tags:
- 防火構造
- 防火時效
- 區劃空間
- 自動滅火裝置
title: 第79條
---
# 第79條

防火構造建築物總樓地板面積在一、五○○平方公尺以上者，應按每一、五○○平方公尺，以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有一小時以上之阻熱性。
前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之二分之一。
防火區劃之牆壁，應突出建築物外牆面五十公分以上。但與其交接處之外牆面長度有九十公分以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。
建築物外牆為帷幕牆者，其外牆面與防火區劃牆壁交接處之構造，仍應依前項之規定。
