---
type: "moc"
folder: "第三節_防火避難設施"
---
# 第三節_防火避難設施 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範高層建築的安全與防火管理規定。內容包括設定緊急昇降機間的要求、高層建築需設定多座特別安全梯並符合避難原則、走廊須為獨立防火區，以及高層建築超過特定高度或樓層數時對燃氣裝置使用的限制和防火隔離措施。此外，還規範了高層建築物昇降機間及其出入口和走廊需設防火裝置以形成獨立防火區。這些規定旨在確保高層建築的安全性和防火效能，保障人員生命財產安全。

## 包含條文
- [第241條](第241條.md): 規定高層建築需設定多座特別安全梯並符合避難原則，走廊須為獨立防火區，直通樓梯亦需為特別安全梯。
- [第242條](第242條.md): 規定高層建築物昇降機間及其出入口需設防火裝置以形成獨立防火區，走廊亦然。
- [第243條](第243條.md): 規定高層建築超過特定高度或樓層數時限制燃氣裝置使用，並需集中設定及防火隔離。
- [第244條](第244條.md): 規定高層建築物需設緊急昇降機間，要求載重能力、速度及運送時間。
