---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定放映室的構造要求，包括防火設計、尺寸限制、出入口門類及機械通風裝置。
tags:
- 防火構造
- 機械通風
- 出入口門
- 放映室
title: 第128條
---
# 第128條

放映室之構造，依下列規定：
一、應為防火構造（天花板採用不燃材料）。
二、天花板高度，不得小於二點一公尺，容納一台放映機之房間其淨深不得小於三公尺，淨寬不得小於二公尺，但放映機每增加一台，應增加淨寬一公尺。
三、出入口應裝設向外開之具有一小時以上防火時效之防火門。放映孔及瞭望孔等應以玻璃或其他材料隔開，或裝設自動或手動開關。
四、應有適當之機械通風設備。
放映機採數位或網路設備，且非使用膠捲者，得免設置放映室。
