---
type: "moc"
folder: "第五節_車庫_車輛修理場所_洗車站房_汽車商場_(包括出租汽車及計程車營業站)"
---
# 第五節_車庫_車輛修理場所_洗車站房_汽車商場_(包括出租汽車及計程車營業站) 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範車庫等特定用途建築物的設計與安全管理規範。內容涵蓋車庫等建築物的結構材料、通風設施、機械裝置配置、防火要求及特殊面積規模下的附加安全措施，並規定汽車出入口的位置限制與緩衝空間設定。這些規範旨在確保車庫等建築物的安全性、通風條件及消防安全，同時保障道路交通的安全。

## 包含條文
- [第135條](第135條.md): 規定建築物汽車出入口不得靠近特定道路及場所，以防礙交通安全。
- [第136條](第136條.md): 規定汽車出入需設緩衝空間，包括建築線後退二公尺範圍及昇降車庫需另設等候空間。
- [第137條](第137條.md): 規定車庫等建築物需為防火建築物，特別是在特定樓層且面積超過一定標準時。
- [第138條](第138條.md): 規定車庫等用途構造需用耐水材料並設汙水排除裝置，地下部分需設通風口或機械通風，且每200平方公尺需設一臺升降機。
- [第139條](第139條.md): 規定車庫樓地板面積逾五百平方公尺時需設機械通風、警告減速裝置及安全梯。
