---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第十四節_停車空間/第61條
- 第二章_一般設計通則/第十四節_停車空間/第62條
section: 第五節 車庫、車輛修理場所、洗車站房、汽車商場 (包括出租汽車及計程車營業站)
summary: 規定車庫等用途構造需用耐水材料並設汙水排除裝置，地下部分需設通風口或機械通風，且每200平方公尺需設一臺升降機。
tags:
- 耐水材料
- 汙水排除
- 通風裝置
- 升降機
title: 第138條
---
# 第138條

供車庫等使用部份之構造及設備除依本編第六十一條第六十二條規定外，應依左列規定：
一、樓地板應為耐水材料，並應有污水排除設備。
二、地板如在地面以下時，應有二面以上直通戶外之通風口，或有代替之機械通風設備。
三、利用汽車昇降機設備者，應按車庫樓地板面積每一、二○○平方公尺以內為一單位裝置昇降機一台。
