---
chapter: 第七章 雜項工作物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 高架遊戲設施需遵循特定材料、結構堅固性、安全接合、多條鋼纜及緊急停止裝置等規定以保障乘客安全。
tags: 鋼骨, 鋼筋混凝土, 坚固結構, 安全接合, 多條鋼纜
title: 第149條
---
# 第149條

高架遊戲設施之構造，除應符合建築構造編之有關規定外，並應依左列規定辦理：
一、支撐或支架用於吊掛車廂、纜車或有人乘坐設施之構造，其主要部份應為鋼骨造或鋼筋混凝土造。
二、第一款之車廂、纜車或有人乘坐設施應構造堅固，並應防止人之墜落及其他構造部份撞觸時發生危害等。
三、滾動式構造接合部份均應為可防止脫落之安全構造。
四、利用滑車昇降之纜車等設備者。其鋼纜應為二條以上，並應為防止鋼纜與滑車脫離之安全構造。
五、乘坐設施應於明顯處標明人數限制。
六、在動力被切斷或控制裝置發生故障可能發生危險事故者，應有自動緊急停止裝置。
七、其他經中央主管建築機關認為在安全上之必要規定。
