---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第90條
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定建築物觀眾席主層位於避難層時需留設特定深度之前面及側面空地，並依樓地板面積調整退縮距離；若主層不在避難層則需設門廳。
tags:
- 建築物
- 空地
- 門廳
- 退縮距離
title: 第122條
---
# 第122條

本節所列建築物依左列規定留設空地或門廳：
一、觀眾席主層在避難層，建築物應依左列規定留設前面及側面空地：
（一）觀眾席樓地板面積合計在二○○平方公尺以下者，自建築線退縮一‧五公尺以上。
（二）觀眾席樓地板面積合計超過二○○平方公尺以上者，除應自建築線起退縮一‧五公尺外，並按超過部份每十平方公尺或其零數，增加二‧五公分。
（三）臨接法定騎樓或牆面線者，退縮深度不得小於騎樓或牆面線之深度。
（四）側面空地深度依前面空地規定之深度（側面道路之寬度併計為空地深度），並應連接前條第一款規定之道路。基地前、後臨接道路，且道路寬度大於規定之側面空地深度者，免設側面空地。
（五）建築物為防火建築物，留設之前面或側面空地內得設置淨高在三公尺以上之騎樓（含私設騎樓）、門廊或其他頂蓋物。
二、觀眾席主層在避難層以外之樓層，依左列規定：
（一）建築物臨接前條第一款規定道路部份，依本條前款規定留設前面空地者，免設側面空地。
（二）觀眾席主層之主要出入口前面應留設門廳；門廳之長度不得小於本編第九十條第二款規定出入口之總寬度，且深度及淨高應分別為五公尺及三公尺以上。
（三）同一樓層有二種以上或一種而有兩家以上之使用者，其門廳可分別留設或集中留設。
三、同一建築物內有二種以上或一種而有二家以上之使用，其觀眾席主層分別在避難層及避難層以外之不同樓層者，留設前面空地之深度應合計其各層觀眾席樓地板面積計算之；側面空地之深度免計避難層以外樓層之樓地板面積。依前項規定留設之空地，不得作為停車空間。
