---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下建築物必須設定漏電檢出機及受信總機，且需與火警自動警報裝置併設但須區分。
tags:
- 地下建築物
- 漏電警報
- 火警警報
- 安全裝置
title: 第210條
---
# 第210條

地下建築物應設置左列漏電警報設備：
一、漏電檢出機：其感度電流最高值應在一安培以下。
二、受信總機：應具有配合開關設備，自動切斷電路之機能。
前項漏電警報設備應與火警自動警報設備併設但須區分之。
