---
chapter: 第十七章 綠建築基準
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第十七章_綠建築基準/第四節_建築物節約能源/第312條
- 第十七章_綠建築基準/第一節_一般設計通則/第300條
section: 第四節 建築物節約能源
summary: 規範海拔高度八百公尺以上建築物外牆及外窗熱傳透率標準，並要求每居室可開啟窗面積不得少於開窗面積的十五％。
tags:
- 建築節能
- 熱傳透率
- 外窗
- 可開啟窗面積
title: 第308-2條
---
# 第308-2條

（因條文排版無法完整呈現內容，請詳閱
完整條文
檔案）
受建築節約能源管制建築物，位於海拔高度八百公尺以上者，其外牆平均熱傳透率、立面開窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率應低於下表所示之基準值：
受建築節約能源管制建築物，其外牆平均熱傳透率、外窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率及窗平均遮陽係數應低於下表所示之基準值；住宿類建築物每一居室之可開啟窗面積應大於開窗面積之百分之十五。但符合前項、本編第三百零九條至第三百十二條規定者，不在此限：
