---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第十節 廁所、污水處理設施
summary: 非沖洗式廁所之構造，應依左列規定： 一、便器、污水管及糞池均應為耐水材料所建造，或以防水水泥砂漿等具有防水性質之材料粉刷，使成為不漏水之構造。 二、掏糞口須有密閉裝置，並應高出地面十公分以上，且不得直...
tags: []
title: 第50條
---
# 第50條

非沖洗式廁所之構造，應依左列規定：
一、便器、污水管及糞池均應為耐水材料所建造，或以防水水泥砂漿等具有防水性質之材料粉刷，使成為不漏水之構造。
二、掏糞口須有密閉裝置，並應高出地面十公分以上，且不得直接面向道路。
三、掏糞口前方及左右三十公分以內，應鋪設混凝土或其他耐水材料。
四、糞池上應設有內徑十公分以上之通氣管。
