Question: 某一般辦公大樓（非高層建築物）屋頂設有水塔、樓梯間與突出屋面的管道間。這些突出物的投影面積總和最多不能超過建築面積的百分之幾？

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第一章_用語定義\第1條.md】
---
chapter: 第一章 用語定義
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第九十五條
- 第十一條
- 第四十二條
- 第九十條
section: ''
summary: 定義了建築技術規則中的關鍵術語及其計算方法，如建築面積、建蔽率、建築物高度等。
tags: 建築面積, 建蔽率, 建筑物高度, 基地面積, 楼层高度
title: 第1條
---
# 第1條

本編建築技術用語，其他各編得適用，其定義如下：
一、一宗土地：本法第十一條所稱一宗土地，指一幢或二幢以上有連帶使用性之建築物所使用之建築基地。但建築基地為道路、鐵路或永久性空地等分隔者，不視為同一宗土地。
二、建築基地面積：建築基地（以下簡稱基地）之水平投影面積。
三、建築面積：建築物外牆中心線或其代替柱中心線以內之最大水平投影面積。但電業單位規定之配電設備及其防護設施、地下層突出基地地面未超過一點二公尺或遮陽板有二分之一以上為透空，且其深度在二點零公尺以下者，不計入建築面積；陽臺、屋簷及建築物出入口雨遮突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線超過二點零公尺，或雨遮、花臺突出超過一點零公尺者，應自其外緣分別扣除二點零公尺或一點零公尺作為中心線；每層陽臺面積之和，以不超過建築面積八分之一為限，其未達八平方公尺者，得建築八平方公尺。
四、建蔽率：建築面積占基地面積之比率。
五、樓地板面積：建築物各層樓地板或其一部分，在該區劃中心線以內之水平投影面積。但不包括第三款不計入建築面積之部分。
六、觀眾席樓地板面積：觀眾席位及縱、橫通道之樓地板面積。但不包括吸煙室、放映室、舞臺及觀眾席外面二側及後側之走廊面積。
七、總樓地板面積：建築物各層包括地下層、屋頂突出物及夾層等樓地板面積之總和。
八、基地地面：基地整地完竣後，建築物外牆與地面接觸最低一側之水平面；基地地面高低相差超過三公尺，以每相差三公尺之水平面為該部分基地地面。
九、建築物高度：自基地地面計量至建築物最高部分之垂直高度。但屋頂突出物或非平屋頂建築物之屋頂，自其頂點往下垂直計量之高度應依下列規定，且不計入建築物高度：
（一）第十款第一目之屋頂突出物高度在六公尺以內或有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內，且屋頂突出物水平投影面積之和，除高層建築物以不超過建築面積百分之十五外，其餘以不超過建築面積百分之十二點五為限，其未達二十五平方公尺者，得建築二十五平方公尺。
（二）水箱、水塔設於屋頂突出物上高度合計在六公尺以內或設於有昇降機設備通達屋頂之屋頂突出物高度在九公尺以內或設於屋頂面上高度在二點五公尺以內。
（三）女兒牆高度在一點五公尺以內。
（四）第十款第三目至第五目之屋頂突出物。
（五）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比）在二分之一以下者。
（六）非平屋頂建築物之屋頂斜率（高度與水平距離之比...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第二章_一般設計通則\第二節_牆面線_建築物突出部份\第9條.md】
---
title: "第9條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第二章 一般設計通則"
section: "第二節 牆面線、建築物突出部份"
related_articles: ["第五十一條"]
---
# 第9條

依本法第五十一條但書規定可突出建築線之建築物，包括左列各項：
一、紀念性建築物：紀念碑、紀念塔、紀念銅像、紀念坊等。
二、公益上有必要之建築物：候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭等。
三、臨時性建築物：牌樓、牌坊、裝飾塔、施工架、棧橋等，短期內有需要而無礙交通者。
四、地面下之建築物、對公益上有必要之地下貫穿道等，但以不妨害地下公共設施之發展為限。
五、高架道路橋面下之建築物。
六、供公共通行上有必要之架空走廊，而無礙公共安全及交通者。
...