---
type: "moc"
folder: "第一節_出入口_走廊_樓梯"
---
# 第一節_出入口_走廊_樓梯 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物的安全疏散與防火設計規範。內容涵蓋直通樓梯與特別安全梯的設定標準、避難層出入口的要求、走廊寬度與坡度規範、特定樓層的安全梯配置條件，以及五層以上建築物的屋頂避難平臺規格。各條文詳細規定不同用途與高度建築物的安全疏散距離、門種類與尺寸、防火時效及特定樓地板面積限制，確保建築物在緊急情況下的人員疏散與消防安全。

## 包含條文
- [第89-1條](第89-1條.md): 規定建築物之地下室及半地下室高度不得低於1.8公尺，且需符合通風及採光條件。
- [第89條](第89條.md): 規定特定類別建築物及其特性的建築物適用建築技術規範，特別是防火時效和樓地板面積計算。
- [第90-1條](第90-1條.md): 規定建築物避難層出入口的門種類、寬度及高度標準，特別指出防火構造與非防火構造的不同要求。
- [第90條](第90條.md): 規定直通樓梯在避難層的出入口配置，需設定多於一個不同方向的出口，至少一個通往道路，其他可通往避難通路，並設定最小寬度和高度。
- [第91條](第91條.md): 規定避難層以外樓層通往避難用走廊或樓梯間出入口的最小寬度要求。
- [第92條](第92條.md): 規定走廊寬度基於建築物用途和樓層面積，並要求走廊不得設定臺階且坡度不得超過十分之一。
- [第93條](第93條.md): 規定直通樓梯的設定及其至樓梯口的最大步行距離，依建築用途和高度有所不同。
- [第94條](第94條.md): 規定避難層從樓梯口到屋外出入口的步行距離不得超出相關規定限制。
- [第95條](第95條.md): 規定八層以上建築物特定樓層需設定多座直通樓梯至避難層或地面，並依使用類別調整樓地板面積限制。
- [第96-1條](第96-1條.md): 規定三至五層防火建築物在特定條件下可免受特定限制，如僅作特定住宅用途或地面層及地上二層作非公共用途並有防火隔離。
- [第96條](第96條.md): 規定特定樓層需設定安全梯或特別安全梯，並要求具備半小時以上防火時效。
- [第97-1條](第97-1條.md): 規定特別安全梯不得透過其他特別安全梯的排煙室或陽臺進入。
- [第97條](第97條.md): 規定安全梯的構造要求，包括防火時效、門的規範、照明裝置及特定樓層面積等。
- [第98條](第98條.md): 規定直通樓梯寬度計算方法，基於用途、樓層及使用類別的不同標準。
- [第99-1條](第99-1條.md): 規定特定用途建築物樓層需防火分隔並設安全梯，且區劃面積有限制，出入口需具遮煙效能及特定寬度。
- [第99條](第99條.md): 規定五層以上特定用途建築物需設定屋頂避難平臺及其規格，包括面積、邊長、通達梯寬度及防火時效等。
