---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定防火構造建築物樓地板需為連續完整面並突出外牆，或符合特定條件可免突出；帷幕牆亦需遵循相同規範。
tags:
- 防火構造
- 樓地板
- 外牆
- 帷幕牆
title: 第79-3條
---
# 第79-3條

防火構造建築物之樓地板應為連續完整面，並應突出建築物外牆五十公分以上。但與樓板交接處之外牆面高度有九十公分以上，且該外牆構造具有與樓地板同等以上防火時效者，得免突出。
外牆為帷幕牆者，其牆面與樓地板交接處之構造，應依前項之規定。
建築物有連跨複數樓層，無法逐層區劃分隔之垂直空間者，應依前條規定。
