---
type: "moc"
folder: "第四節_建築物節約能源"
---
# 第四節_建築物節約能源 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物節能設計與日射管理的相關規定。內容涵蓋不同類別建築物在外殼材料選用、日射取得量限制、節能設計原則等方面的具體標準，並對特定建築物的能耗計算及安全退縮距離作出明確規定。這些規範旨在促進建築物節能效能，提升能源利用效率，同時保障公共安全與舒適度。

## 包含條文
- [第308-1條](第308-1條.md): 規定建築物受節能管制部分的屋頂熱傳透率及透光天窗日射透過率標準，並列出了例外情形。
- [第308條](第308條.md): 規定建築物建築外殼節約能源之設計需依氣候分割槽辦理。
- [第308-2條](第308-2條.md): 規範海拔高度八百公尺以上建築物外牆及外窗熱傳透率標準，並要求每居室可開啟窗面積不得少於開窗面積的十五％。
- [第309條](第309條.md): 規定特定類別建築物需計算各區外殼耗能量，並確保加權值不超過指定基準值。
- [第310條](第310條.md): 規定住宿類建築物外殼不透光之外牆熱傳透率及等價開窗率標準，依氣候區不同而異。
- [第311條](第311條.md): 規定學校建築物不同類別及氣候區的視窗日射取得量上限。
- [第312條](第312條.md): 規定大型空間類建築物居室空間之窗面平均日射取得量的日射基準值，依氣候區別計算。
- [第313條](第313條.md): 規定建築物退縮線與道路邊界間需保持一定距離，以確保安全及維護空間。
- [第314條](第314條.md): 規定同一建築物內不同用途需分別計算耗能量基準值，空調型建築物則需分割槽計算。
- [第315條](第315條.md): 規定建築物外殼須依節約能源設計技術規範進行設計，規範由主管機關制定。
