---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第三章_建築物之防火/第三節_防火構造/第76條
section: 第四節 防火區劃
summary: 規定不同建築類別及用途之分戶牆及分間牆應使用的防火材料及裝置，並訂定特定條件下的例外規定。
tags:
- 分戶牆
- 分間牆
- 防火時效
- 不燃材料
- 防火裝置
title: 第86條
---
# 第86條

分戶牆及分間牆構造依下列規定：
一、連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。
二、建築物使用類組為 A  類、D 類、B-1 組、B-2 組、B-4 組、F-1 組、H-1 組、總樓地板面積為三百平方公尺以上之 B-3  組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。
三、建築物屬 F-1  組、F-2 組、H-1 組及 H-2  組之護理之家機構、老人福利機構、機構住宿式服務類長期照顧服務機構、社區式服務類長期照顧服務機構（團體家屋）、身心障礙福利機構及精神復健機構，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造，寢室之分間牆上之門窗應為不燃材料製造或具半小時以上防火時效，且不適用前款但書規定。
四、建築物使用類組為 B-3  組之廚房，應以具有一小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並依建築設備編第五章第三節規定。
五、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。
前項第三款門窗為具半小時以上防火時效者，得不受同編第七十六條第三款及第四款限制。
