---
type: "moc"
folder: "第三節_建築物高度"
---
# 第三節_建築物高度 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物的高度限制及其相關規定。核心內容包括不同情境下的高度限制條件，如臨接道路的寬度、深度及特定用途的工作物高度限制等。此外，還規範了特定地區和用途的建築物高度上限，並設定了一些例外情況下的高度調整條件。這些規定旨在確保建築物的高度不會對周邊環境造成不良影響，同時保障公共安全與便利。

## 包含條文
- [第11條](第11條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第12條](第12條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第13條](第13條.md): 〈移至建築構造編〉
- [第14條](第14條.md): 建築物高度不得超過基地面前道路寬度之一‧五倍加六公尺。面前道路寬度之計算，依左列規定： 一、道路邊指定有牆面線者，計至牆面線。 二、基地臨接計畫圓環，以交會於圓環之最寬道路視為面前道路；基地他側同時臨...
- [第15條](第15條.md): 基地周圍臨接或面對永久性空地，其高度限制如左： 一、基地臨接道路之對側有永久性空地，其高度不得超過該道路寬度與面對永久性空地深度合計之一‧五倍，且以該基地臨接較寬（最寬）道路寬度之二倍加六公尺為限。...
- [第16-1條](第16-1條.md): （刪除）。
- [第16條](第16條.md): 基地臨接兩條以上道路，其高度限制如左： 一、基地臨接最寬道路境界線深進其路寬二倍且未逾三十公尺範圍內之部分，以最寬道路視為面前道路。 二、前款範圍外之基地，以其他道路中心線各深進十公尺範圍內，自次寬道...
- [第17條](第17條.md): （刪除）。
- [第18條](第18條.md): （刪除）。
- [第19條](第19條.md): 基地臨接道路盡頭，以該道路寬度，作為面前道路。但基地他側臨接較寬道路，建築物高度不受該盡頭道路之限制。
- [第20條](第20條.md): （刪除）。
- [第21條](第21條.md): （刪除）。
- [第22條](第22條.md): （刪除）。
- [第23條](第23條.md): 住宅區建築物之高度不得超過二十一公尺及七層樓。但合於下列規定之一者，不在此限。其高度超過三十六公尺者，應依本編第二十四條規定： 一、基地面前道路之寬度，在直轄市為三十公尺以上，在其他地區為二十公尺以上...
- [第24-1條](第24-1條.md): 用途特殊之雜項工作物其高度必須超過三十五公尺方能達到使用目的，經直轄市、縣（市）主管建築機關認為對交通、通風、採光、日照及安全上無礙者，其高度得超過三十五公尺。
- [第24條](第24條.md): 未實施容積管制地區建築物高度不得超過三十六公尺及十二層樓。但合於下列規定之一者，不在此限： 一、基地面積在一千五百平方公尺以上，平均深度在三十公尺以上，且基地面前道路之寬度在三十公尺以上，臨接該道路之...
