---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第93條
- 第四章_防火避難設施及消防設備/第一節_出入口_走廊_樓梯/第99條
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定特定樓層需設定安全梯或特別安全梯，並要求具備半小時以上防火時效。
tags:
- 安全梯
- 特別安全梯
- 防火時效
- 樓層規定
title: 第96條
---
# 第96條

下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，且自樓面居室之任一點至安全梯口之步行距離應合於本編第九十三條規定：
一、通達三層以上，五層以下之各樓層，直通樓梯應至少有一座為安全梯。
二、通達六層以上，十四層以下或通達地下二層之各樓層，應設置安全梯；通達十五層以上或地下三層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但十五層以上或地下三層以下各樓層之樓地板面積未超過一百平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。
三、通達供本編第九十九條使用之樓層者，應為安全梯，其中至少一座應為戶外安全梯或特別安全梯。但該樓層位於五層以上者，通達該樓層之直通樓梯均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。
直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。
