---
chapter: 第十三章 山坡地建築
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 設計原則
summary: 規定建築基地需退縮設定人行步道並設定高度限制，特殊情形下可減少退縮距離或免退縮。
tags:
- 退縮設定
- 人行步道
- 高度限制
- 特殊情形
title: 第263條
---
# 第263條

建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得小於一點五公尺，退縮部分得計入法定空地。但道路或基地內通路邊已設置人行步道者，可合併計算退縮距離。
建築基地具特殊情形，經當地主管建築機關認定未能依前項規定退縮者，得減少其退縮距離或免予退縮；其認定原則由當地主管建築機關定之。
臨建築線或基地內通路邊第一進之擋土設施各點至路面高度不得大於道路或基地內通路中心線至擋土設施邊之距離，且其高度不得大於六公尺。
前項以外建築基地內之擋土設施以一比一點五之斜率，依垂直道路或基地內通路方向投影於道路或基地內通路之陰影，最大不得超過道路或基地內通路之中心線。
