---
type: "moc"
folder: "第七節_樓梯_欄杆_坡道"
---
# 第七節_樓梯_欄杆_坡道 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物內部樓梯的安全設計與規範。內容涵蓋樓梯扶手的高度與設定要求、樓梯及平臺的尺寸規定、樓梯平臺的設定間隔與深度、樓梯數量及其位置的規定、欄桿扶手的高度要求、樓梯空間的垂直淨空距離，以及樓梯替代坡道的設計標準。這些規範旨在確保建築物內樓梯的安全性與便利性，保障使用者的人身安全。

## 包含條文
- [第33條](第33條.md): 建築物樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，應依下列規定： ┌────────────┬───────┬────┬────┐ │用途類別 │樓梯及平臺寬度│級高尺寸│級深尺寸│ ├────────────┼─...
- [第34條](第34條.md): 前條附表第一、二欄樓梯高度每三公尺以內，其他各欄每四公尺以內應設置平台，其深度不得小於樓梯寬度。
- [第35條](第35條.md): 自樓梯級面最外緣量至天花板底面、梁底面或上一層樓梯底面之垂直淨空距離，不得小於一九○公分。
- [第36條](第36條.md): 樓梯內兩側均應裝設距梯級鼻端高度七十五公分以上之扶手，但第三十三條第三、四款有壁體者，可設一側扶手，並應依左列規定： 一、樓梯之寬度在三公尺以上者，應於中間加裝扶手，但級高在十五公分以下，且級深在三十...
- [第37條](第37條.md): 樓梯數量及其應設置之相關位置依本編第四章之規定。
- [第38條](第38條.md): 設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度，不得小於一‧一○公尺；十層以上者，不得小於一‧二○公尺。 建築物使用用途為 A-1、A-2、B-2、D-2、D-3、F-3、...
- [第39條](第39條.md): 建築物內規定應設置之樓梯可以坡道代替之，除其淨寬應依本編第三十三條之規定外，並應依左列規定： 一、坡道之坡度，不得超過一比八。 二、坡道之表面，應為粗面或用其他防滑材料處理之。
