---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第六節 地板、天花板
summary: 建築物最下層居室之實鋪地板，應為厚度九公分以上之混凝土造並在混凝土與地板面間加設有效防潮層。其為空鋪地板者，應依左列規定： 一、空鋪地板面至少應高出地面四十五公分。
  二、地板四週每五公尺至少應有通風孔...
tags: []
title: 第31條
---
# 第31條

建築物最下層居室之實鋪地板，應為厚度九公分以上之混凝土造並在混凝土與地板面間加設有效防潮層。其為空鋪地板者，應依左列規定：
一、空鋪地板面至少應高出地面四十五公分。
二、地板四週每五公尺至少應有通風孔一處，且須具有對流作用者。
三、空鋪地板下，須進入者應留進入口，或利用活動地板開口進入。
