---
chapter: 第四章 防火避難設施及消防設備
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第二章_一般設計通則/第七節_樓梯_欄杆_坡道/第33條
section: 第一節 出入口、走廊、樓梯
summary: 規定直通樓梯寬度計算方法，基於用途、樓層及使用類別的不同標準。
tags:
- 直通樓梯
- 樓層用途
- 樓梯寬度
title: 第98條
---
# 第98條

直通樓梯每一座之寬度依本編第三十三條規定，且其總寬度不得小於左列規定：
一、供商場使用者，以該建築物各層中任一樓層（不包括避難層）商場之最大樓地板面積每一○○平方公尺寬六十公分之計算值，並以避難層為分界，分別核計其直通樓梯總寬度。
二、建築物用途類組為Ａ－１組者，按觀眾席面積每十平方公尺寬十公分之計算值，且其二分之一寬度之樓梯出口，應設置在戶外出入口之近旁。
三、一幢建築物於不同之樓層供二種不同使用，直通樓梯總寬度應逐層核算，以使用較嚴（最嚴）之樓層為計算標準。但距離避難層遠端之樓層所核算之總寬度小於近端之樓層總寬度者，得分層核算直通樓梯總寬度，且核算後距避難層近端樓層之總寬度不得小於遠端樓層之總寬度。同一樓層供二種以上不同使用，該樓層之直通樓梯寬度應依前二款規定分別計算後合計之。
