---
type: "moc"
folder: "第六節_地板_天花板"
---
# 第六節_地板_天花板 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物底層及天花板的高度標準。第31條規範建築物最下層居室的地坪材料及其防潮要求，特別是對空鋪地板的高度和通風孔的要求；第32條則規定不同型別空間的天花板淨高度，特別是對學校教室和居住空間的高度限制。這些規範旨在確保建築物的安全性和舒適性，提升居住和學習環境的品質。

## 包含條文
- [第31條](第31條.md): 建築物最下層居室之實鋪地板，應為厚度九公分以上之混凝土造並在混凝土與地板面間加設有效防潮層。其為空鋪地板者，應依左列規定： 一、空鋪地板面至少應高出地面四十五公分。 二、地板四週每五公尺至少應有通風孔...
- [第32條](第32條.md): 天花板之淨高度應依左列規定： 一、學校教室不得小於三公尺。 二、其他居室及浴廁不得小於二．一公尺，但高低不同之天花板高度至少應有一半以上大於二．一公尺，其最低處不得小於一．七公尺。
