---
chapter: 第三章 建築物之防火
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第三節 防火構造
summary: 防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定： 一、防火門窗周邊十五公分範圍內之牆壁應以不燃材料建造。
  二、防火門之門扇寬度應在七...
tags: []
title: 第76條
---
# 第76條

防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定：
一、防火門窗周邊十五公分範圍內之牆壁應以不燃材料建造。
二、防火門之門扇寬度應在七十五公分以上，高度應在一百八十公分以上。
三、常時關閉式之防火門應依左列規定：
（一）免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
（二）單一門扇面積不得超過三平方公尺。
（三）不得裝設門止。
（四）門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。
四、常時開放式之防火門應依左列規定：
（一）可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉。
（二）關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。
（三）採用防火捲門者，應附設門扇寬度在七十五公分以上，高度在一百八十公分以上之防火門。
五、防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。
