---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles:
- 第一二二條
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定建築物前面道路寬度及臨接長度，依觀眾席面積不同而異，並考慮基地周長及其他通路因素。
tags:
- 道路寬度
- 臨接長度
- 觀眾席面積
- 通路
title: 第121條
---
# 第121條

本節所列建築物基地之面前道路寬度與臨接長度依左列規定：
一、觀眾席地板合計面積未達一、○○○平方公尺者，道路寬度應為十二公尺以上。觀眾席樓地板合計面積在一、○○○平方公尺以上者，道路寬度應為十五公尺以上。
二、基地臨接前款規定道路之長度不得小於左列規定：
（一）應為該基地周長六分之一以上。
（二）觀眾席樓地板合計面積未達二○○平方公尺者，應為十五公尺以上，超過二○○平方公尺未達六○○平方公尺每十平方公尺或其零數應增加三十四公分，超過六○○平方公尺部份每十平方公尺或其零數應增加十七公分。
三、基地除臨接第一款規定之道路外，其他兩側以上臨接寬四公尺以上之道路或廣場、公園、綠地或於基地內兩側以上留設寬四公尺且淨高三公尺以上之通路，前款規定之長度按十分之八計算。
四、建築物內有二種以上或一種而有二家以上之使用者，其在地面層之主要出入口應依本章第一二二條規定留設空地或門廳。
