---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定觀眾席位間通道的設定位置、寬度、長度及坡度等要求，確保觀眾流動的安全性。
tags:
- 觀眾席
- 通道設定
- 安全流動
- 坡度要求
title: 第124條
---
# 第124條

觀眾席位間之通道，應依左列規定：
一、每排相連之席位應在每八位（椅背與椅背間距離在九十五公分以上時，得為十二席）座位之兩側設置縱通道，但每排僅四席位相連者（椅背與椅背間距離在九十五公分以上時得為六席）縱通道得僅設於一側。
二、第一款通道之寬度，不得小於八十公分，但主要樓層之觀眾席面積超過九○○平方公尺者，應為九十五公分以上，緊靠牆壁之通道，應為六十公分以上。
三、橫排席位至少每十五排（椅背與椅背間在九十五分以上者得為二十排）及觀眾席之最前面均應設置寬一公尺以上之橫通道。
四、第一款至第三款之通道均應直通規定之出入口。
五、除踏級式樓地板外，通道地板如有高低時，其坡度應為十分之一以下，並不得設置踏步；通道長度在三公尺以下者，其坡度得為八分之一以下。
六、踏級式樓地板之通道應依左列規定：
（一）級高應一致，並不得大於二十五公分，級寬應為二十五公分以上。
（二）高度超過三公尺時，應每三公尺以內為橫通道，走廊或連接樓梯之通道相接通。
