---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第十二節 昇降及垃圾排除設備
summary: 垃圾排除設備應依左列規定： 一、垃圾排除設備包括垃圾導管及垃圾箱，其構造如左： （一）垃圾導管應為耐水及不燃材料建造，其淨空不得小於六十公分見方，如為圓形，其淨空半徑不得小於三十公分。導管內表面應保持...
tags: []
title: 第56條
---
# 第56條

垃圾排除設備應依左列規定：
一、垃圾排除設備包括垃圾導管及垃圾箱，其構造如左：
（一）垃圾導管應為耐水及不燃材料建造，其淨空不得小於六十公分見方，如為圓形，其淨空半徑不得小於三十公分。導管內表面應保持平整，其上端突出屋頂至少六十公分，並加頂蓋及面積不小於五○○平方公分之通風口。
（二）每一樓層均應設置垃圾投入口，並設置密閉而便於傾倒垃圾之門。投入口之尺寸規定如左：
┌──────────┬───────┐
      │自樓地板至投入口上緣│投入口之淨尺寸│
      ├──────────┼───────┤
      │     九十公分       │ 三十公分見方 │
      └──────────┴───────┘
（三）垃圾箱應為耐火及不燃材料構造，垃圾箱底應高出地板面一‧二公尺以上，其寬度及深度應各為一‧二公尺以上，垃圾箱底應向外傾斜並應設置排水孔接通排水溝。垃圾箱清除口應設不易腐銹之密閉門。
（四）垃圾箱上部應設置進風口裝設銅絲網。
二、垃圾排除設備之垃圾箱位置，應能接通至都市道路或指定建築線之既成巷路。
