---
type: "moc"
folder: "第二節_牆面線_建築物突出部份"
---
# 第二節_牆面線_建築物突出部份 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物在特定條件下的特殊設計與使用規範。內容涵蓋因景觀或交通需求而需退縮建築牆面線的要求，臨接現有巷道的建築申請原則及其改道廢止辦法，架空走廊的結構規定，以及特定型別建築物可突出建築線的情形。這些規範旨在確保建築活動符合當地景觀和交通需求，同時保障公共安全與便利。

## 包含條文
- [第7條](第7條.md): 為景觀上或交通上需要，直轄市、縣（市）政府得依法指定牆面線令其退縮建築；退縮部分，計入法定空地面積。
- [第8條](第8條.md): 基地臨接供通行之現有巷道，其申請建築原則及現有巷道申請改道，廢止辦法由直轄市、縣（市）政府定之。 基地他側同時臨接較寬之道路並為角地者，建築物高度不受現有巷道寬度之限制。
- [第9條](第9條.md): 依本法第五十一條但書規定可突出建築線之建築物，包括左列各項： 一、紀念性建築物：紀念碑、紀念塔、紀念銅像、紀念坊等。 二、公益上有必要之建築物：候車亭、郵筒、電話亭、警察崗亭等。 三、臨時性建築物：牌...
- [第10條](第10條.md): 架空走廊之構造應依左列規定： 一、應為防火構造或不燃材料所建造，但側牆不能使用玻璃等容易破損之材料裝修。 二、廊身兩側牆壁之高度應在一‧五公尺以上。 三、架空走廊如穿越道路，其廊身與路面垂直淨距離不得...
