---
type: "moc"
folder: "第四節_防火區劃"
---
# 第四節_防火區劃 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物防火區劃與材料使用之核心規範。內容涵蓋特定用途建築物的防火分割豁免條件、木造建築物的防火要求、高層建築物的防火區劃標準、非防火構造建築物的防火措施、電氣系統及風管的防火要求，以及防火構造建築物的樓地板和外牆防火規範。此外，還規定了不同建築類別及用途之分戶牆及分間牆的防火材料及裝置要求，並設有特定條件下的例外規定，旨在確保建築物的安全性和耐火效能。

## 包含條文
- [第79-1條](第79-1條.md): 規定特定用途建築物的部分若能以防火裝置自成區劃則不受限制，防火裝置需具阻熱性。
- [第79-2條](第79-2條.md): 規定挑空、升降梯間等部位需用防火裝置區劃並防煙，特定條件下可豁免限制。
- [第79條](第79條.md): 規定防火構造建築物需按面積區劃防火空間，並設防火裝置，特定條件下可減半計算面積，外牆需符合防火要求。
- [第79-4條](第79-4條.md): 規定防火構造建築物之外牆需具備半小時以上防火時效。
- [第79-3條](第79-3條.md): 規定防火構造建築物樓地板需為連續完整面並突出外牆，或符合特定條件可免突出；帷幕牆亦需遵循相同規範。
- [第80條](第80條.md): 規定非防火構造建築物使用不燃材料時需用具有一小時防火時效之牆壁及防火門窗分隔，並詳細規定牆壁結構與防火裝置的要求。
- [第81條](第81條.md): 規定木造建築物需用具有一小時以上防火時效之牆壁區劃分隔，並對牆壁結構、開口及防火裝置有詳細規定。
- [第82條](第82條.md): 規定特定用途之建築物或空間，若符合特定條件，可不受防火分割槽限制。
- [第83條](第83條.md): 規定十一層以上建築物防火區劃之最小面積及防火裝置要求，並考量自動滅火裝置之例外情形。
- [第84-1條](第84-1條.md): 規定非防火構造建築物外牆及屋頂需用不燃材料，特定範圍內建築物須有半小時以上防火時效並裝設防火門窗。
- [第84條](第84條.md): 規定特定條件下的連棟建築需以具防火時效之牆壁區劃並突出外牆，或符合特定條件可免突出。
- [第85-1條](第85-1條.md): 規定電氣及各系統開關控制箱設防火牆時，不得損壞防火效能，且牆壁須保持至少一小時防火性。
- [第85條](第85條.md): 規定貫穿防火區劃之風管需設防火閘門且相關構造具防火時效，其他管線亦需具防火時效。
- [第86條](第86條.md): 規定不同建築類別及用途之分戶牆及分間牆應使用的防火材料及裝置，並訂定特定條件下的例外規定。
- [第87條](第87條.md): 規定有無窗戶居室的建築物，其牆壁及門窗必須使用不燃材料。
