Question: 綜觀整部《建築設計施工編》，關於「高層建築物」在防災與逃生避難上的核心設計原則是什麼？請歸納出三個主要重點。

Context: 【Agent 查閱文獻 1：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十二章_高層建築物\第三節_防火避難設施\第241條.md】
---
title: "第241條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第十二章 高層建築物"
section: "第三節 防火避難設施"
related_articles: []
---
# 第241條

高層建築物應設置二座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。二座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。
高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
高層建築物通達地板面高度五十公尺以上或十六層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。
...

【Agent 查閱文獻 2：okf_knowledge\建築技術規則建築設計施工編\第十二章_高層建築物\第三節_防火避難設施\第243條.md】
---
title: "第243條"
law: "建築技術規則建築設計施工編"
chapter: "第十二章 高層建築物"
section: "第三節 防火避難設施"
related_articles: []
---
# 第243條

高層建築物地板面高度在五十公尺或樓層在十六層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。
高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。
...