---
type: "moc"
folder: "第九節_防音"
---
# 第九節_防音 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範建築物隔音設計的基本規定。內容包括分間牆、分戶牆、樓板及屋頂的隔音要求，特別針對機械裝置貫穿造成的空隙處理方式，以及不同樓板和機械裝置房的隔音構造規定。此外，還規範了新建或增建建築物的空氣音隔音設計範圍，並詳細列出了各種材料和構造的隔音標準，以確保建築物之間的隔音效果符合規定。

## 包含條文
- [第46-1條](第46-1條.md): 本節建築技術用詞，定義如下： 一、隔音性能：指牆壁、樓板等構造阻隔噪音量之物理性能。 二、機械設備：指給水、排水設備、消防設備、燃燒設備、空氣調節及通風設備、發電機、昇降設備、汽機車昇降機及機械停車設...
- [第46-2條](第46-2條.md): 分間牆、分戶牆、樓板或屋頂應為無空隙、無害於隔音之構造，牆壁應自樓板建築至上層樓板或屋頂，且整體構造應相同或由具同等以上隔音性能之構造組合而成。 管線貫穿分間牆、分戶牆或樓板造成空隙時，應於空隙處使用...
- [第46-6條](第46-6條.md): 分戶樓板之衝擊音隔音構造，應符合下列規定之一。但陽臺或各層樓板下方無設置居室者，不在此限： 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在十九公分以上，其上鋪設表面材（含緩...
- [第46-7條](第46-7條.md): 昇降機房之樓板，及置放機械設備空間與下層居室分隔之樓板，其衝擊音隔音構造，應符合前條第二項及第三項規定，並應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造樓板厚度在十五公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度...
- [第46條](第46條.md): 新建或增建建築物之空氣音隔音設計，其適用範圍如下： 一、寄宿舍、旅館等之臥室、客房或醫院病房之分間牆。 二、連棟住宅、集合住宅之分戶牆。 三、昇降機道與第一款建築物居室相鄰之分間牆，及與前款建築物居室...
- [第46-5條](第46-5條.md): 置放機械設備空間與上層或下層居室分隔之樓板，其空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造含粉刷總厚度在二十公分以上。 二、鋼承板式鋼筋混凝土造含粉刷最大厚度在二十四公分以上。 三、其他經中...
- [第46-3條](第46-3條.md): 分間牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤／立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在十公分以上。 二、紅磚或其他密度在一千六百公斤／立方公尺以上之實心磚造，含...
- [第46-4條](第46-4條.md): 分戶牆之空氣音隔音構造，應符合下列規定之一： 一、鋼筋混凝土造或密度在二千三百公斤／立方公尺以上之無筋混凝土造，含粉刷總厚度在十五公分以上。 二、紅磚或其他密度在一千六百公斤／立方公尺以上之實心磚造，...
