---
chapter: 第九章 容積設計
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: ''
summary: 建築物間及建築物至建築線間的通路可計入空地面積，且規定其最小寬度根據通路長度而定，穿越建築物地面層的通路有高度限制。
tags: 建築物, 通路, 空地面積, 宽度, 長度
title: 第163條
---
# 第163條

基地內各幢建築物間及建築物至建築線間之通路，得計入法定空地面積。
基地內通路之寬度不得小於左列標準，但以基地內通路為進出道路之建築物，其總樓地板面積合計在一、○○○平方公尺以上者，通路寬度為六公尺。
一、長度未滿十公尺者為二公尺。
二、長度在十公尺以上未滿二十公尺者為三公尺。
三、長度在二十公尺以上者為五公尺。
基地內通路為連通建築線者，得穿越同一基地建築物之地面層，穿越之深度不得超過十五公尺，淨寬並應依前項寬度之規定，淨高至少三公尺，其穿越法定騎樓者，淨高不得少於法定騎樓之高度。該穿越部份得不計入樓地板面積。
第一項基地內通路之長度，自建築線起算計量至建築物最遠一處之出入口或共同出入口。
