---
type: "moc"
folder: "第二節_（刪除）"
---
# 第二節_（刪除） 導覽索引

## 章節導讀
本章節主要規範防空避難裝置之設計及構造準則。內容包括天花板高度或地板至梁底之高度不得小於二點一公尺的要求，以及進出口設定規定，特別指出面積未達二百四十平方公尺者應設二處進出口，其中一處可為通達戶外之爬梯。此規範旨在確保建築物在緊急情況下能提供足夠的安全疏散通道，保障人員生命安全。

## 包含條文
- [第144條](第144條.md): 防空避難設備之設計及構造準則規定如下： 一、天花板高度或地板至梁底之高度不得小於二點一公尺。 二、進出口之設置依下列規定： （一）面積未達二百四十平方公尺者，應設二處進出口。其中一處得為通達戶外之爬梯...
