---
chapter: 第五章 特定建築物及其限制
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會
summary: 規定觀眾席固定席位間距、踏級樓地板尺寸及天花板高度要求。
tags:
- 固定席位
- 踏級樓地板
- 天花板高度
title: 第123條
---
# 第123條

觀眾席之構造，依左列規定：
一、固定席位：椅背間距離不得小於八十五公分，單人座位寬度不得小於四十五公分。
二、踏級式樓地板每級之寬度應為八十五公分以上，每級高度應為五十公分以下。
三、觀眾席之天花板高度應在三‧五公尺以上，且淨高不得小於二‧五公尺。
